{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o prijedlogu Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2020. godinu"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"INA Industrija nafte d.d.","PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2020. GODINU,\nII.  Način uzorkovanja i učestalost uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama","Tablica koja propisuje minimalni broj uzoraka u pojedinom vremenskom razdoblju kroz godinu (dio II, točka II.2) nije usklađena za zahtjevima Uredbe o kvaliteti TNG.\nPrijedlog i obrazloženje: Svrha donošenja Programa je praćenje i provjera kvalitete navedenih goriva koja se stavljaju na tržište te njihovo udovoljavanje propisanim odredbama kvalitete iz Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN 57/2017).\nU normi HRN EN 14274 Goriva za motorna vozila – Ocjena kvalitete benzina i dizelskog goriva – Sustav nadzora kvalitete goriva (FQMS) stoji: Since the specification for automotive fuels contain climatic related requirements, the FQMS is rub twice a year, once during the winter period and once during the summer period. Information about the dates for the summer and winter periods in a specific country are defined in the country`s national annex to EN 228 and EN 590. Fuel samples taken during transition periods shall not be included in the FQMS.\nUredba propisuje za motorne benzine početak ljetnog razdoblja najkasnije 1. svibnja, a završetak najranije 30. rujna, dok za dizelska goriva propisuje granične vrijednosti točke filtrabilnosti u vremenskim razdobljima prema odgovarajućim razredima uvjetovanim  klimom, a sukladno nacionalnom dodatku HRN EN 590, a za RH razdoblja su:\n16.04. − 30.09. razred B (0 °C)\n01.10. − 15.11. razred D (-10 °C)\n01.03. − 15.04. razred D (-10 °C)\n16.11. − 29.02. razred E (-15 °C)\nZa dizelskog gorivo predlaže se usklađivanje vremenskih razdoblja sa zahtjevima Uredbe."]
[2,"INA Industrija nafte d.d.","PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2020. GODINU,\nIII.  Način uzorkovanja i broj uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na skladištima","Tablica III.3.Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima po dobavljačima na njihovim lokacijama \nMolimo promijeniti mjesto uzorkovanja lož ulja sa Rafinerija nafte Rijeka  na Rafinerija nafte Sisak (u Rijeci nema lož ulja)."]
[3,"INA Industrija nafte d.d.","PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2020. GODINU,\nIV.  Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje","IV.4. U slučaju spora glede interpretacije rezultata ispitivanja iz ovog Programa, primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 4259.\nPrijedlog i obrazloženje: Predlaže se: U slučaju spora glede interpretacije rezultata ispitivanja iz ovog Programa, primjenjuju se važeća izdanja norme HRN EN ISO 4259 (HRN EN ISO 4259-1 i HRN EN ISO 4259-2)."]
[4,"INA Industrija nafte d.d.","PROGRAM PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2020. GODINU,\nIV.  Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje","Poglavlje IV\nU točki IV.1 predlažemo brisanje djela  \"i ima ugovor s akreditiranim laboratorijem prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.\"\nObrazloženje: kontrolna kuća (pravna osoba akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste)  može imati vlastiti laboratorij akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025 pa im nije potreban ugovor sa samima sobom  ili kontrolna kuća može analize tražiti putem narudžbenica, svaki puta u drugom laboratoriju, ne trebaju nužno imati ugovor samo s jednim laboratorijem. Bitno je da analizu provodi akreditirani laboratorij, a što je i navedeno u sljedećoj rečenici."]