{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o praćenju kvalitete zraka"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"HUSZPO","PRAVILNIK","• Potrebno je korigirati kemijske oznake za onečišćujuće tvari (subscript), kroz čitav dokument","Nema odgovora"]
[2,"HUSZPO","B. Onečišćujuće tvari obuhvaćene mjerenjima,\nB1. Mjerenja pozadinskog onečišćenja i prekograničnog daljinskog prijenosa","• Za EMEP mjerne postaje razine 2 utvrđeno je u skladu s pravilima EMEP da se mjeri:\n- koncentracije postojanih organskih spojeva u oborini i zraku: PAU, PCB, HCB, klordan, \n   HCH, DDT/DDE. \n\nPravilnik ne predviđa mjerenja Razine III EMEP, ipak može li se razmotriti da se uključe po potrebi i mjerenja dioksina i furana (PCDDs I PCDFs) koja su standardni dio Razine III. To je važno s obzirom da se radi o toksičnim tvarima koje su povezane sa emisijama izgaranja krutog fosilnog goriva (biomasa) i spaljivanjem otpada. U kućanstvima, osobito u ruralnim područjima, korištenje biomase gotovo je jednako zastupljeno kao i korištenje prirodnog plina.","Primljeno na znanje","Mjerenja u okviru Programa Level 1 i Level 2 su obvezna, dok u ovom trenutku dodatak za Level 3 nije planiran kroz pravilnik. Provedba mjerenja Level 3 i definiranje njenog opsega kroz propise će se određivati prema daljnjim tehničkim i financijskim mogućnostima."]
[3,"HUSZPO","Ciljevi kvalitete podataka,\nC. Zahtjevi za modele kvalitete zraka","• Nije jasna formulacija,  u tekstu \"ne uzimajući u obzir vremenski raspored tih događaja\"\nC. Zahtjevi za modele kvalitete zraka \nKada se za procjenu koristi model kvalitete zraka, sastavljaju se napomene s opisom modela i informacije o nesigurnosti. Nesigurnost za modeliranje definirana je kao najveće odstupanje izmjerenih i izračunanih razina koncentracije, kroz cijelu godinu, ne uzimajući u obzir vremenski raspored tih događaja.","Nije prihvaćen","Odredba je direktan prijenos odredbi Direktive 2004/107/EZ."]
[4,"HUSZPO","Ciljevi kvalitete podataka,\nD. Zahtjevi za tehnike objektivne procjene","• Nije jasna formulacija, da li se odnosi na ±100%, ili samo unutar faktora 2?\nD. Zahtjevi za tehnike objektivne procjene \nPri korištenju tehnika objektivne procjene, nesigurnost ne prelazi 100%.","Primljeno na znanje","Odredba je direktan prijenos odredbi Direktive 2004/107/EZ."]