{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Plana dodjele za frekvencijski pojas 2500-2690 MHz"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"Odašiljači i veze d.o.o.","Članak 1.,\nTablica 1. Opći uvjeti","Predlažemo da se u frekvencijskom pojasu 2500-2570 i 2620-2690 MHz omogući korištenje i vremenskog dupleksa (TDD).\nPredlažemo da se i blokovi 2570-2575MHz i 2615-2620MHz omoguće za korištenje za privatne mreže / lokalna upotreba, ali uz dodatno ograničenje snage.","Prihvaćen","Frekvencijski pojas 2500-2570/2620-2690 MHz je u potpunosti dodijeljen do 2039. godine te njegovi korisnici nisu iskazivali potrebu za uporabom vremenskog dupleksa (TDD). Sukladno ECC Izvješću 119, koje opisuje uvjete koegzistencije između pokretnih sustava na 2,6 GHz na FDD/TDD rubu, potrebno je kombinirati više različitih tehnika izbjegavanja smetnji te HAKOM ostaje pri zadržavanju zaštitnog pojasa između FDD i TDD dijela, kako bi se osigurao neometani rad oba sustava."]