{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"Darko Car","PRAVILNIK O TOPOGRAFSKOJ IZMJERI I IZRADI DRŽAVNIH KARATA","U članku 4. treba dodati novi, do sada nepostojeći pojam, a to je DOF_VR ili DOF visoke rezolucije za koji se treba omogućiti primjena novih tehnologija snimanja uz pomoć bezpilotnih letjelica, nekalibriranim kamerama s malih visina leta. Taj DOF bi trebao u pravilu biti rezolucije 10cm ili manje. Za taj produkt ne bi trebalo specificirati tehnologiju snimanja i izrade već samo zahtijevanu točnost (+/- 10cm ili bolje). DOF_VR bi se trebao koristiti pri snimanjima manjih površina kao npr. pri katastarskim izmjerama. Bilo bi također neophodno definirati da se on MOŽE koristiti kao zamjenska opcija za DOF 2 koji je već ugovoren za potrebe izrade katastarske izmjere.","Nije prihvaćen","Navedeni komentar se ne prihvaća. Ovim Pravilnikom se uređuje topografska izmjera i izrada državnih karata, a ne proizvodi koji nastaju u postupku izvođenja radova za potrebe katastarske izmjere."]
[2,"Slavko Lemajic","2.4. TOČNOST TOPOGRAFSKE IZMJERE,\nČlanak 20.","Elementi kvalitete detaljnije su definirani odgovarajućim specifikacijama proizvoda. Sukladno tome, za iskazivanje kvalitete podataka i proizvoda topografske izmjere definiraju se odgovarajući kriteriji točnosti.","Prihvaćen","Navedeni komentar se prihvaća. Tekst Pravilnika će biti izmijenjen."]
[3,"Slavko Lemajic","2.4. TOČNOST TOPOGRAFSKE IZMJERE,\nČlanak 20.","Norme 19113 i 19114 treba zamijeniti s: HRN EN ISO 19157:2014. Zatim 19115 treba zamijeniti s HRN EN ISO 19115-1:2014 a normu 19138 zamijeniti s HRS ISO/TS 19138:2008","Prihvaćen","Navedeni komentar se prihvaća. Tekst Pravilnika će biti izmijenjen."]
[4,"Slavko Lemajic","4.2. IZRADBA ORTOFOTOKARATA,\nČlanak 31.","Općenito je u cijelom Pravilniku navođenje upotrebe satelitskih snimki nejasno. Negdje na početku Pravilnika trebalo bi navesti malo više podataka ili parametara bitnih za satelitsko snimanje (nagib senzora ili tzv off-nadir, GSD, pokrivenost oblacima...). Moguce je definiranje vise različitih setova (tzv profila) koji sadrže: naziv profila, opis profila,  prostorna rezolucija, spektralna rezolucija, minimalni nagib senzora, apsolutna RMSE, dopušteni postotak pokrivenosti oblacima, način resampliranja i popis senzora koji zadovoljavaju kriterije pojedinog profila.","Djelomično prihvaćen","Komentar se djelomično prihvaća. Navedene primjedbe će se riješiti u okviru izrade studije za upotrebu satelitskih snimaka za potrebe topografske izmjere i izrade državnih karata."]
[5,"Slavko Lemajic","7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE,\nČlanak 44.","Kao u clanku 32, prije pripreme za tisak treba biti: postupke kontrole kvalitete","Prihvaćen","Navedeni komentar se prihvaća. Tekst Pravilnika će biti izmijenjen."]