{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva u 2017. godini"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"Ivan Čuljak"," Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i prirode donosi","U naslovu II. potrebno ispraviti „Način uzorkovanja I učestalost uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama“ u „Način uzorkovanja i učestalost uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama, zatim umjesto „INA – Indrustrija nafte“ ispravno je „INA – Industrija nafte“ i „Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva I IZVJEŠĆIVANJE“ potrebno je izmijeniti u „Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje.“","Prihvaćen","PRIHVAĆENO"]
[2,"INA Industrija nafte d.d."," Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i prirode donosi,\nII.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama","Predlaže se nadopuna točke 3. na slijedeći način:\nUkoliko je neposredno prije početka uzorkovanja na istom agregatu punjen automobil nije potrebno istakati 4 litre goriva.","Prihvaćen","PRIHVAĆENO"]
[3,"INA Industrija nafte d.d."," Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i prirode donosi,\nII.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama","Predlaže se nadopuna točke 1. na slijedeći način:\nUzorkovanje, rukovanje s uzorcima, skladištenje i mjere sigurnosti obavljaju se prema normi HRN EN 14275.\nPredlaže se brisanje točke 7. jer je navedeno opisano u HRN EN 14275.","Prihvaćen","PRIHVAĆENO"]
[4,"INA Industrija nafte d.d."," Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i prirode donosi,\nII.2. Minimalni broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama u tekućoj godini","Sukladno nacionalnom dodatku HRN EN 228 na mjernim uređajima za prodaju bezolovnog motornog benzina s najviše 10 mg/kg sumpora mora biti naljepnica s obaveznim nazivom EUROSUPER BS 95. U Republici Hrvatskoj nije propisano označavanje benzina s 98 i više oktana kao ni granične vrijednosti oktanskih brojeva takvog benzina (≥ 95 odnosno ≥ 85).\nPredlaže se u tablici pod vrstom goriva uz BMB ≥ 98 dodati i BMB ≥ 100.","Prihvaćen","PRIHVAĆENO"]
[5,"INA Industrija nafte d.d."," Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i prirode donosi,\nIII.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima","Predlaže se nadopuna točke 3. na slijedeći način:\nSukladno zahtjevima norme HRN EN 13016, uzorkovanje u svrhu određivanja tlaka para benzina potrebno je obaviti na način da količina uzorka bude 80% volumena u kantici od 1l.","Prihvaćen","PRIHVAĆENO"]