{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2018. i 2019. godini "]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA","PRAVILNIK,\nČlanak 3.","Predlažemo dodati u ovom članku: \"U razdoblju od 1. lipnja do 1. rujna dozvoljeno je sakupljanje školjkaša uz uporabu ronilačkih aparata\".\nNaime, prema ranijoj Odluci o načinu obavljanja ribolova u pojedinim posebnim staništima....\" - NN 125/07, bilo je dozvoljeno sakupljanje školjki u navedenom periodu, a prema aktualnom Planu praćenja čistoće mora i školjaka, u tom se području provodi i monitoring. Budući da su ispunjeni uvjeti, predlažemo da se isto dozvoli i ovom odlukom, kako školjkari ne izgubili još jedno područje za ručno sakupljanje školjaka."]
[2,"Damir Višković","PRAVILNIK,\nČlanak 3.","Članak 3. \n\n1) Osim ribolova vršama, udičarskim alatima i ostima dozvoljenog temeljem članka 3. stavka 1. Pravilnika o posebnim staništima ,  u području iz članka 2. ovoga Pravilnika dozvoljava se upotreba jednostrukih mreža stajaćica minimalne veličine oka mrežnog tega 64 mm i maksimalne duljine 800 metara u razdoblju od 15. studenoga 2018. do 15. svibnja 2019. godine i trostrukih dvopodnih mreža stajaćica salpara minimalne veličine oka središnjeg tega od 80 mm i maksimalne duljine 500 m. U razdoblju od 1. veljače do 15. svibnja 2019. godine. dozvoljava se upotreba trostrukih mreža stajaćica sipara minimalne veličine oka središnjeg tega od 64 mm i maksimalne duljine 500 m."]