Na temelju članka 25. stavka 14. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine« broj: 70/17 i 141/20), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, donosi

**PRAVILNIK**

**O PROSTORNIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PROSTORI U KOJIMA ĆE SE OBAVLJATI DJELATNOST POPRAVLJANJA, PREPRAVLJANJA I/ILI ONESPOSOBLJAVANJA ORUŽJA**

**Članak 1.**

Ovim Pravilnikom propisuju se prostorni, tehnički i sigurnosni zahtjevi koje moraju ispunjavati prostori u kojima pravne osobe i obrti obavljaju djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja.

 **Članak 2.**

Prostori iz članka 1. ovog Pravilnika moraju biti propisane mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosno konstruktivni elementi i građevni proizvodi od kojih je prostor izgrađen moraju biti izvedeni sukladno pripadajućim normama ovisno o vrsti gradiva (beton, ziđe, metalne zatvorene konstrukcije i sl.).

**Članak 3.**

Prostori iz članka 1. ovog Pravilnika moraju biti osigurani odgovarajućom stalnom zaštitom na način da:

* otvori (prozori i vrata) koji vode u prostor izvan prostora za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja moraju biti zaštićeni metalnom mrežom debljine šipki najmanje 5 mm s maksimalnom veličinom otvora 100x 300 mm, ili
* je osigurana tehnička zaštita, prema posebnom propisu kojim je uređeno područje tehničke zaštite, koja predviđa ugradnju mehaničke i tehničke zaštite (protuprovalni sustav) kojom se na licu mjesta zvučno i svjetlosno signalizira neovlašteni ulazak u štićeni prostor te informaciju o ne ovlaštenom ulasku u štićeni prostor dojavljuje osobi, koju svojim općim aktom odredi pravna osoba ili obrtnik, ili
* je osigurana stalna tjelesna zaštita koja se obavlja sukladno posebnom propisu kojim je uređeno područje tjelesne zaštite

**Članak 4.**

Ulaz u prostore iz članka 1. ovog Pravilnika mora biti osvijetljen od prvog sumraka do jutarnjeg dnevnog svjetla.

**Članak 5.**

1. Priručno skladište izgrađeno u sklopu prostora za popravljanje, prepravljanje i/ili onesposobljavanje oružja mora ispunjavati uvjete propisane za priručno skladište iz pravilnika kojim su propisani prostorni, tehnički i sigurnosni zahtjevi koje moraju zadovoljavati prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava te isto nije dozvoljeno koristiti za druge namjene.
2. Zidovi i vrata priručnog skladišta moraju biti izvedeni od građevnog materijala i konstrukcija koje će onemogućiti pristup neovlaštenim osobama unutar priručnog skladišta.
3. Ako se unutar prostora za popravljanje, prepravljanje i/ili onesposobljavanje oružja nalaze neovlaštene osobe vrata priručnog skladišta i metalnog ormara moraju biti zaključana.
4. Za ključ od vrata priručnog skladišta i metalnog ormara odgovorna je osoba koja je imenovana od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno obrtu za popravljanje, prepravljanje i/ili onesposobljavanje oružja.
5. Zamijenjeni bitni dijelovi oružja čuvaju se u priručnom skladištu ili metalnom ormaru do njihovog uništenja.

**Članak 6.**

Pravne osobe i obrti koji obavljaju djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja dužni su voditi upisnike propisane posebnim propisom kojim je propisan sadržaj, izgled i način vođenja upisnika o oružju i napravama pravnih osoba, obrtnika i udruga.

**Članak 7.**

Pravne osobe i obrti iz ovog Pravilnika dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Pravilnika u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

**Članak 8.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

 **M I N I S T A R**

 **dr.sc. Davor Božinović**