{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"Dräger Safety d.o.o. ","PRAVILNIK,\nI. OPĆE ODREDBE","Poštovani,\n\nMjeriteljski i tehnički zahtjevi predloženog pravilnika preuzeti su iz OIML R126:1998 (eng. Evidential breath analyzers) tako da predlažemo da se preuzmu i ostali zahtjevi odnosno da se navede da uređaji da bi zadovoljavali Pravilnik moraju biti certificirani sukladno OIML R126:1998 te imati važeće ispitivanje nezavisnog ovlaštenog tijela.\nU Europskoj regulativi za zakonsko mjeriteljstvo za ispitivanje alkohola u izdahu ispitanika isključivo se primjenjuje prethodno navedena smjernica.\nU suprotnome omogućuje sa da se uređaji, koji se koriste isključivo za preliminarno ispitivanje alkohola u izdahu ispitanika (eng. \"screening or preliminary tests\") sukladno HRN EN 15964, koriste u zakonskom mjeriteljstvu za što nisu odobreni te kao takvi ne mogu imati tipno odobrenje.","Nije prihvaćen","Etilometri za koje je izdano rješenje o odobrenju tipa mjerila ovjeravaju se u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu i provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona.\n\nPostupak ispitivanja tipa mjerila za etilometre provodi se u skladu s propisom o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila.\n\nPodrazumijeva se da je tipno odobrenje u skladu sa smjernicom OIML R126."]