{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"MC ČIŠĆENJE d.o.o.","PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA,\nČlanak 1.","Članak 1. treba korigirati u Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti strukturalnog stanja i funkcionalnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.\n* Pojašnjenje: Prema normi HRN EN 13508-1, termin koji se koristi je strukturalno stanje.","Nije prihvaćen","Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda radi postizanja njihove funkcionalnosti. Termin “strukturalna stabilnost” koristi se u području ispitivanja građevina, a primijenjen je u važećem propisu koji uređuje to područje."]
[2,"MC ČIŠĆENJE d.o.o.","PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA,\nII. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI I STRUKTURALNE STABILNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ","II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI, STRUKTURALNOG STANJA I FUNKCIONALNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA","Nije prihvaćen","Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda radi postizanja njihove funkcionalnosti. Termin “strukturalna stabilnost” koristi se u području ispitivanja građevina, a primijenjen je u važećem propisu koji uređuje to područje."]
[3,"MC ČIŠĆENJE d.o.o.","PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA,\nČlanak 2.","Članak 2. stavak (1), točka 5. treba nadopuniti sljedeće:\n– za građevine za odvodnju otpadnih voda, i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, mali sanitarni uređaji,  građevine i oprema za gospodarenje otpadnim muljem nastalim u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijske bazene i druge slične građevine (sabirne jame) – sukladno normi HRN EN 1508  i pravilima HAA Pr-2/12 ili jednakovrijedne europske norme.\n• Pojašnjenje: Norma HRN EN 1508 ne definira kriterije o vremenu ispitivanja i dozvoljenom gubitku tijekom provedbe ispitivanja vodonepropusnosti građevina, s tog aspekta svakako moraju biti navedena pravila Hrvatske akreditacijske agencije HAA-Pr-2/12","Nije prihvaćen","Ispunjenje posebnih uvjeta iz članka 2. stavka 1. točke 5. Pravilnika, stranka dokazuje akreditacijom sukladno normi HRN EN 1508, a potvrdu o akreditaciji pribavlja Ministarstvo u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta. Pravila HAA Pr-2/12 su dokument koji Hrvatska akreditacijska agencija primjenjuje u postupku akreditacije pravnih osoba i fizičkih osoba obrtnika koji se bave predmetnim ispitivanjem te stoga nije potrebno navođenje istog. Navedeno će biti predmet Pravilnika o tehničkim zahtjevima za projektiranje, građenje, održavanje i kontrolu tehničke ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda."]
[4,"MC ČIŠĆENJE d.o.o.","PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA,\nČlanak 2.","Djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti vodonepropusnosti, strukturalnog stanja i funkcionalnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda može obavljati pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja ispunjava sljedeće posebne uvjete:","Nije prihvaćen","Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda radi postizanja njihove funkcionalnosti. Termin “strukturalna stabilnost” koristi se u području ispitivanja građevina, a primijenjen je u važećem propisu koji uređuje to područje."]
[5,"MC ČIŠĆENJE d.o.o.","PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA,\nČlanak 3.","Članak 3. Stavak 1. treba korigirati sljedeće:\n– da ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova ispitivanja vodonepropusnosti, strukturalnog stanja i funkcionalnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te da prema registriranoj djelatnosti u državi svoga sjedišta smije obavljati iste poslove u svezi s kojima zaključuje ugovor s naručiteljem iz Republike Hrvatske, odnosno da u tom pogledu nema ograničenja i","Nije prihvaćen","Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda radi postizanja njihove funkcionalnosti. Termin “strukturalna stabilnost” koristi se u području ispitivanja građevina, a primijenjen je u važećem propisu koji uređuje to područje."]
[6,"MC ČIŠĆENJE d.o.o.","PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA,\nČlanak 9.","razmotriti dokazni dio - tehnička i stručna sposobnost za ispitivanje - uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, uvid u izvatke elektroničkih zapisa podataka o radnicima i ugovore o radu, račune za kupljene  opremu, ugovore o leasingu, ugovore o dugoročnom najmu, propisati minimalnu opremu za provedbu ispitivanja, dokumentaciju vozila i dr.) i ocjenu istih.","Nije prihvaćen","Ispunjenje posebnih uvjeta iz članka 2. točke 5. Pravilnika stranka dokazuje akreditacijom sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno normama: HRN EN 1601, HRN EN 805, HRN EN 1508 i/ili HRN EN 13508-2. U postupku akreditacije, Hrvatska akreditacijska agencija provodi očevid na licu mjesta kod stranke radi utvrđivanja ispunjenja zahtjeva iz navedenih normi uključujući tehničku i stručnu sposobnost za navedena ispitivanja. Stoga Ministarstvo u dokaznom dijelu postupka o utvrđivanju posebnih uvjeta ne provodi očevid na licu mjesta kod stranke radi smanjenja troškova postupka koje snosi stranka."]